附件
[bookmark: _GoBack]电子签名终端及多功能采集终端项目基本需求
	名称
	基本要求

	电子签名终端
	1、硬件参数：
（1）≥2GB运行内存，≥16GB存储，并内置国密芯片，支持国密加密算法，整机经过国家商用密码产品认证，保障手写系统安全。
（2）≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥5点触控，配无源电磁笔。
（3）配置JKL超强接口，配≥500万像素高清人像采集摄像头、指纹仪。
（4）支持USBHID免驱连接，同时支持通过RJ45网口和服务器进行交互。
（5）支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”“中”“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。
（6）配≥3个扩展USB口，底部防滑，提供2级支架，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。
2、软件参数：
（1）基于Android操作系统，支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印、人像拍照等功能，能够将签字信息自动推送到四川省免疫规划信息系统。
（2）内置防接种电子核签专用系统支持与“四川省免疫规划信息管理系统”联调互通，能够将签字、指纹人像信息自动推送到“四川省免疫规划信息管理系统”并与系统接种个案信息关联匹配

	多功能采集终端
	1、终端参数：
（1）接触式IC卡：支持1.8V、3V、5V卡片，支持ISO7816 CPU卡。非接触式IC卡：支持读写符合 ISO14443（Type A）标准的非接触卡。
（2）支持一、二维码阅读；支持电子社保卡基本信息读取；支持中华人民共和国第二代居民身份证、中华人民共和国港澳台居住证信息读取。
（3）符合公安部GA450-2013要求。
（4）指示灯：指示电源、通讯、读卡、交易状态。
（5）环境参数：工作温度-10℃~+40℃，存储温度-20℃~+60℃。
2、软件参数：
1、 支持与“四川省免疫规划信息管理系统”联调适配，通过设备读取介质信息，在系统中进行个案调取查询，建档个案信息录入时直接通过设备读取电子社保卡或身份证的相关信息，无需手工录入，并将设备采集的相关信息自动推送至“四川省免疫规划信息管理系统”。



