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	名称
	基本要求

	AI免疫规划理论教培系统
	1、 理论在线学习系统:配备在线学习考试平台，用于开展免疫规划相关理论知识的教学，如免疫规划法律法规、疫苗知识、接种流程等。同时，设置电子图书阅览室，提供丰富的免疫规划专业资料供学员查阅。
2、理论移动端学习系统:采用移动端学习免疫规划相关理论知识，通过模拟测试如免疫规划法律法规、疫苗知识、接种流程等。
3、VR预防接种培训系统:采用VR技术对疫苗病毒如何入侵人体过程、犬伤处置过程和远程理论教学进行培训。
4、日常学习评估系统:通过人工智能大模型和培训系统，对学员的日常学习情进行跟踪评估，包括学习时长、参与互动讨论的积极性、作业完成情况、模拟操作的练习次数等。将日常学习评估结果纳入综合考核成绩，激励学员积极参与学习和练习。
5、AI文档出题:根据上传的课件，AI自动识别语义，自动生成(选择题、判断题和简答题)。
6、全息人才库:按照学员考核结果AI生成全息能力画像，自动判断所匹配的岗位及能力，建立免疫规划人才库。
7、大模型适配性集成:根据预防接种相关权威知识，建立本地知识的大模型知识库，适配采购的软硬件，优化方向包括预防接种知识库、流程问答、操作纠错、考核评分，确保模型适配项目需求。性能指标:大模型问答准确率≥95%，响应时间≤2s，支持持续迭代升级，可根据最新预防接种规范、知识库更新进行调整。
8、AI配套教学课件
内容标准:符合国家免疫规划、预防接种工作规范，与核心软硬件适配，由统一管理调度单元进行调度分配，用于教学培训，内容权威、准确。
形式要求:采用视频+动画+交互题库+考核试卷的形式，视频画质≥1080P，动画生动直观，题库题型涵盖选择题、判断题、简答题、实操模拟题，适配教学及考核需求。

	AI示教疫苗接种示范机
	1、 搭载配套的预防接种AI教育培训软件，实现AI模拟示教、接种操作实训、智能纠错，支持与统一管理调度单元同步数据，满足接种操作教学需求。
2、 核心性能:支持皮内、皮下、肌内三种接种方式模拟，AI实时动态捕捉识别进针角度、穿刺深度、消毒范围、持针姿势、推药速度等;操作错误实时语音+动画提示，自动生成操作评分报告，评分标准符合上级管理部门预防接种注射流程的操作规范。
3、 硬件配置:一体式触控主机，多目高清动作捕捉摄像头，语音麦克风阵列，学员身份扫描一二维码，≥23.8英寸和≥10.1高清触控屏，分辨率≥1920X1080，触控响应灵敏，操作便捷;高仿真手臂模型，可进行接种进针操作，触感真实，可重复使用，易清洁;内置角度、深度等传感器，实时采集接种操作数据。

	AI示教登记示范机
	1、AI模拟登记实训:模拟预防接种业务系统界面，涵盖登记、建档、疫苗管理、接种记录、报表查询等核心功能，支持步骤教学、错误提示、自动评分，大模型模拟建档儿童状态及业务操作流程;
2、智能实时纠错:实训过程屏幕弹窗+语音双重提醒偏差问题;
3、自动量化评分:实训结束生成完整评分报告，标注个人高频错误项，生成针对性练习建议;评分细则完全匹配疾控官方实操上岗考核标准，成绩可直接作为考核存档依据;
4、配套培训软件:内置全流程标准化登记教学视频;设置基础练习、进阶考核
双模式;
5、管理后台:支持批量查看全部学员实训成绩、错误数据统计，一键导出实训台账、考核档案；
6、硬件配置:一体式触控主机，多目高清动作捕捉摄像头，语音麦克风阵列，学员身份扫描一\二维码，具备≥23.8英寸的高清触控屏，分辨率≥1920X1080，触控响应灵敏，操作便捷。

	教培智能机器人
	1、实现功能:搭载配套的人工智能机器人教培软件，实现AI导诊、流程讲解、问答交互、考核引导、科普宣传，支持移动行走、避障，适配教学场景使用。2、硬件配置:屏幕分辨率≥1920X1080，显示清晰，触控灵敏，操作便捷;语音识别准确率≥95%，支持外放音响，音量可调，音质清晰;支持移动行走，速度可调，具备避障功能，可自动绕开障碍物，运行平稳;结构外观:立式一体化设计，尺寸适配教学场景，便于移动和摆放。
3、适配性:可无缝对接统一管理调度单元，支持系统升级、功能扩展。



